| **type** | **member** | **description** |
| --- | --- | --- |
| u32 | type | リクエストの種類（read=0x0, write=0x1, ident=0x8) |
| u32 | ioprio | リクエスト優先度 |
| u64 | sector | セクタ番号（オフセット値） |

表１，struct virtio\_blk\_outhdr

| **value** | **name** | **description** |
| --- | --- | --- |
| 0 | OK | 正常終了 |
| 1 | IOERR | IOエラー |
| 2 | UNSUPP | サポートされないリクエスト |

表２，ステータスコード